**נתונים בדבר מצב תקינותו של קו ראשי לפי דירוג**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס'** | **שם הרחוב (מיקום)** | **קוטר מ"מ** | **שנת הנחה** | **סוג צינור** | **מצב תקינות 1-3** | **הערות** |
| 1 | חותמי המגילה | 400 | 1970 | א.צ. | 3 | יבוצע צילום במהלך 2019 |
| 2 | חג'בי | 630 | 2018 | P.E | 1 |  |
| 3 | נצבא  (רנ/09, רנ/150) | 280-500 | 2018 | P.E | 1 |  |
| 4 | שלמה המלך | 315 | 2017 | P.E | 1 |  |
| 5 | בן גוריון | 400 | 2015 | P.E | 1 |  |
| 6 | יוסף מלאכי | 315 | 1970 | א.צ. | 3 | יבוצע צילום במהלך 2019 |
| 7 | המסילה | 315 | 1970 | א.צ. | 3 | יבוצע צילום במהלך 2019 |
| 8 | אלוף הרב גורן | 315 | 2015 | P.V.C | 1 |  |

**מצב תקינות 1-3**

**1 – טוב**

**2 – מחייב ניטור קבוע**

**3 – מחייב טיפול, שיקום או החלפה**